Kłomnice, dnia 29.05.2009r.

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

**Dot. przetargu nieograniczonego L.dz. 3411/2/09 na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Rzerzęczyce – Etap II”**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. **Czy kosztorysy ofertowe należy wykonać ściśle na podstawie załączonych przez Zamawiającego przedmiarów robót (bez zmian w podstawach wyceny i ilościach przedmiarowych)?**

*Odp. Kosztorysy ofertowe należy wykonać ściśle na podstawie załączonych przedmiarów robót, bez zmian w podstawach wyceny i ilościach przedmiarowych.*

1. **Czy wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym?**

*Odp. TAK*

***Zgodnie ze SIWZ podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót wyliczony na podstawie przeprowadzonej przez Oferenta wizji lokalnej terenu budowy, dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej oraz przedmiaru robót.***

***Po przeanalizowaniu powyższego wszelkie wątpliwości Oferent powinien zgłosić do Zamawiającego, który po analizie oceni słuszność ich uwzględnienia w załączonych przedmiarach i dokona ich korekty. Tylko roboty, których nie można było przewidzieć przy opracowywaniu oferty, Zamawiający może uznać jako roboty dodatkowe.***

**Roboty budowlane**

1. **Jaką blachę należy przyjąć w pozycji nr 5 i 51 ocynkowana czy tez powlekaną?**

*Odp. W wycenie należy uwzględnić obróbki blacharskie z blachy powlekanej.*

1. **Z jakiego materiału i jakiej szerokości należy przyjąć parapety wewnętrzne w pozycjach nr 88, 89 i 90?**

*Odp. Do wyceny należy przyjąć parapety wewnętrzne z PCV komorowego o szer.30cm \*

1. **Na rzucie parteru występują drzwi o wym 2,00 x 2,00m i odporności ogniowej EI60, drzwi o wym 1,40 x 2,10 m o odporności ogniowej EI30, drzwi o wym. 1,0 x 2,0m o odporności ogniowej EI60, na piętrze drzwi o wym 2,40 x 2,10m o odporności EI60, nie ma natomiast tych drzwi w zestawieniu stolarki i w przedmiarach robót. Jeżeli należy je ująć w kosztorysie ofertowym to prosimy o podanie dokładnej ilości przedmiarowej, opisać drzwi, podstawy wyceny i miejsca w kosztorysie, gdzie należy ująć ewentualnie te roboty.**

*Odp .Do wyceny należy dodatkowo przyjąć:*

*KNNR 2 1302-03 (analogia) montaż drzwi ppoż. o odporności EI60 - 11.04 m2*

*KNNR 2 1302-03 (analogia) montaż drzwi ppoż. o odporności EI30 - 2.94 m2*

*Stolarkę nie uwzględnioną w przedmiarze należy wycenić w nowo utworzonym dziale pn. „Dodatkowe”*

1. **W zestawieniu stolarki występują drzwi aluminiowe termo izolowane D9 o wym 1,20x2,30 m2 (1 szt), nie ma natomiast tych drzwi w przedmiarze robót. Czy należy ująć te drzwi w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości przedmiarowej, podstawy wyceny i miejsca w kosztorysie, gdzie należy ująć ewentualnie te roboty?**

*Odp. Do wyceny należy dodatkowo przyjąć drzwi aluminiowe termo izolowane D9 o wym. 1.20x2.30m2 – 1 szt. wg poz. KNR-W 2-02 1040-01 obmiar 2.76m2*

*Stolarkę nie uwzględnioną w przedmiarze należy wycenić w nowo utworzonym dziale pn. „Dodatkowe*”

1. **W zestawieniu stolarki występują drzwi stalowe, siatkowe D15, nie ma natomiast tych drzwi w przedmiarze robót. Czy należy w kosztorysie ofertowym ująć drzwi D15? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości przedmiarowej, podstawy wyceny i miejsca w kosztorysie, gdzie należy ująć ewentualnie te roboty?**

*Odp. Drzwi stalowe siatkowe D15, zostały usunięte z zakresu robót, nie należy ich uwzględniać w wycenie.*

1. **W pozycji nr 114 (rozdział 14 – roboty rozbiórkowe i modernizacyjne) występuje montaż ościeżnic drewnianych. Czy ościeżnice te mają być nowe, czy tez pochodzą z rozbiórki?**

*Odp. W pozycji 114 Zamawiający przewiduje montaż nowych ościeżnic drewnianych.*

1. **W pozycjach nr 119,120 i 147 występuje montaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drewnianych, nie ma natomiast tych drzwi w zestawieniu stolarki. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej załączonej do dokumentacji dotyczyło tylko części nowej – dobudowanej (rozdział 8 przedmiaru robót) W związku z tym prosimy o podanie ile sztuk, jakich drzwi (o jakich wymiarach) i z jakiego materiału należy przyjąć dla tych pozycji.**

*Odp. W wycenie w poz. 119 należy przyjąć 6 szt drzwi wewnętrznych płycinowych o wym. 1,0\*2,0 należy dokonać korekty obmiaru – było 12,424 m2 powinno być 6\*1,0\*2,0=12,0m2, w poz. 120 należy również dokonać korekty obmiaru – było 16.15, powinno być 12,0 m2. W pozycji 147 ilość zgodnie z obmiarem zawartym w pozycji.*

1. **W rozdziale 16 dot. stolarki okiennej i drzwiowej Sali gimnastycznej w pozycjach od nr 171 do numeru 176 włącznie występują okna z PCV, drzwi aluminiowe, drzwi drewniane, które nie SA pokazane w zestawieniu stolarki. Prosimy o uszczegółowienie tych pozycji, podanie dokładnych wymiarów okien i drzwi i ilości sztuk dla pozycji 171, podanie ilości i wymiarów dla drzwi aluminiowych i drewnianych w pozostałych pozycjach, tak aby można było rzetelnie je wycenić.**

*Odp. Do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie,*

1. **Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być skrzydła drzwiowe (czy to mają być drzwi płytowe (rama z drewna klejonego, wypełnienie skrzydła „plaster miodu” lub płyta wiórowa, otworowa, okleinowane)? Jeżeli okleinowane to prosimy o podanie jaką okleiną, jakiej grubości, kolor itp.**

Odp. Do wyceny należy przyjąć drzwi okleinowane, kolor i rodzaj okleiny zostanie wybrany w trakcie realizacji inwestycji podczas doboru kolorystyki.

1. **Jaki rodzaj balustrad należy przyjąć do wyceny pozycji nr 178 (stalowe zwykłe, malowane, malowane proszkowo, ze stali nierdzewnej itp.)?**

*Odp. Do wyceny należy przyjąć balustrady malowane proszkowo.*

1. **Czy w pozycji nr 183 ma być tynk mineralny czy też tynk mozaikowy?**

*Odp. Do wyceny należy przyjąć tynk mozaikowy.*

1. **Prosimy o potwierdzenie, że wyprawa na dociepleniach ma być wykonana z tynku mineralnego barwionego w masie, ziarno gr. 1,5mm.**

*Odp. Do wyceny należy przyjąć tynk akrylowy gr. ziarna 2mm*

**Roboty budowlane - widownia**

1. **W pozycji nr 53 występuje balustrada widowni. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonana (stalowa zwykła malowana, malowana proszkowo, ze stali nierdzewnej, jaki rodzaj wypełnienia itp.)?**

*Odp. Balustradę należy wykonać ze stali nierdzewnej*

1. **W pozycji nr 54 występuje układnie stropów płytą PROMATECT H 2x12 mm w ilości 109,969 m2, natomiast dla tej pozycji występują nakłady tylko dla jednej warstwy . Brakuje w wycenie dodatku za druga warstwę płyt PROMATECT H wg KNR 0-14 tabl.2012-04 (tak jak to zastosowano w kosztorysie na części dobudowanej). W związku z tym pytamy, czy należy dopisać dodatkowa pozycję nr 54A na dodatkową warstwę płyty PROMATECT H gr.12 mm i w ilości 109,969 m2?**

*Odp. Do wyceny należy przyjąć dodatkową pozycję na dodatkową warstwę płyty PROMATECT gr.12mm*

**Instalacja co., kotłownia, instalacja wod-kan**

1. **Prosimy o podanie wielkości poszczególnych grzejników dla pozycji nr 14,15 i 16 tj. ilu płytowe, jakiej wysokości, jakiej długości i typ np. PURMO, COSMONOVA?**
*Odp. Wielkości poszczególnych grzejników zostały podane w zestawieniu materiałów dotyczących części instalacyjnej typ. grzejników np. Kermi*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt – mgr Adam Zając