***Wyjaśnienie do części sanitarnej remontu kotłowni grzewczej***

***W oparciu o przeprowadzony audyt cieplny budynku i projekt termomodernizacji budynku szkoły zmniejsza się zapotrzebowanie ciepła na budynek. Stąd zachodzi konieczność zmiany wielkości mocy kotłowni. Zamiast kotłów 2x100 kW wprowadza się 2 kotły każdy   
o wydajności 75kW.***