Kłomnice, dnia 25.04.2012

**GKIO-I.271.4.2012**

**Zmiana nr 1 treści SIWZ**

**dotycząca przetargu nieograniczonego na „Budowę zatoki parkingowej przy dworcu kolejowym w Kłomnicach”**

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz 759 z późn. zm) zmienia się treść SIWZ.

**Zmianie ulega pkt 1 rozdział 14 Opis sposobu przygotowania ofert**

Jest:

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

**Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:**

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**Urząd Gminy Kłomnice**

**ul. Strażacka 20**

**42-270 Kłomnice**

OFERTA NA   
Budowę zatoki parkingowej przy dworcu kolejowym w Kłomnicach

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

30.04.2012 r. godz. 09:15

Powinno być:

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

**Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:**

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**Urząd Gminy Kłomnice**

**ul. Strażacka 20**

**42-270 Kłomnice**

OFERTA NA   
Budowę zatoki parkingowej przy dworcu kolejowym w Kłomnicach

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

07.05.2012 r. godz. 09:15

**Zmianie ulega pkt 1 i 3 rozdział 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Jest:

1. Ofertę należy złożyć **Zamawiającemu, Urząd Gminy w Kłomnicach** **ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice,** **pokój nr 103**, w terminie do dnia 30.04.2012 roku, godz. 09:00

**3.Otwarcie ofert nastąpi** w Urzędzie Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20, **pok. 103** **dnia 30.04.2012. roku, godz. 09:15**

Powinno być

1. Ofertę należy złożyć **Zamawiającemu, Urząd Gminy w Kłomnicach** **ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice,** **pokój nr 103**, w terminie do dnia 07.05.2012 roku, godz. 09:00

**3.Otwarcie ofert nastąpi** w Urzędzie Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20, **pok. 103** **dnia 07.05.2012. roku, godz. 09:15**

**Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ przedmiar robót**

Do przedmiaru robót dodaje się punkt o następującej treści:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **jm** | **poszcz** | **Razem** |
| Kal. indywid. | Nacięcie krawędzi asfaltu jezdni wzdłuż projektowanego krawężnika, dla uzyskania prostolinijności połączenia projektowanego krawężnika z istniejącą jezdnią asfaltową, na długości ok. 70 mb. Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy ułożonym krawężnikiem, a jezdnią asfaltową kruszywem drogowym pokrytym masą asfaltową grub. 5 cm na szerokości około 30 cm.  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |