Kłomnice, dnia 2013-05-29

GKIO-I.271.11.2013

**Odpowiedź nr 1 na zapytania oferentów**

**Dot.** **przetargu nieograniczonego „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek magazynowo-biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Zdrowa przy ul. Strażackiej 34 wraz z termomodernizacją budynku”**

**Pytanie nr 1**

Czy w związku z przetargiem na Zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek magazynowo-biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Zdrowa przy ul. Strażackiej 34 wraz z termomodernizacją budynku w zakresie robót wykonawczych objętych przetargiem mieści się System Informacji Wizualnej- Tabliczki Przydrzwiowe, Tablice Informacyjne?

Czy System informacji Wizualnej będzie ujęty poza przetargiem?

Odpowiedź
Nie należy uwzględniać w kosztorysie ofertowym Systemu Informacji Wizualnej.

**Pytanie nr 2**

Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z projektem ścianki aluminiowej oraz parametrami stolarki.

Odpowiedź

Rysunki ślusarki wejściowej zostały zamieszczone w formacie PDF na stronie internetowej (ogólnie szyby ze szkła bezpiecznego, inne szczegóły konstrukcyjne jak przekroje profili, mocowanie, zawiasy zgodnie z wytycznymi producenta)

Stolarka okienna typowa PCV o dotychczasowym kształcie i wymiarach, z szybami jednokomorowymi o współczynniku U mniejszym od **1,1   W/m2K**, całkowity współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi zewnętrznych  - mniejszy od **1,8 W/m2K**.

1. Stolarkę okienną starą od podwórka należy nawiązać do istniejących (wymienionych) okien znajdujących się od strony ulicy Łąkowej. Są to okna trzy skrzydłowe, wszystkie rozwieralne, w tym jedno uchylno – rozwieralne.
2. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej można uzyskać wg rozdziału 3.3 kosztorysu inwestorskiego (poz. 57 - 65), w szczególności wymiary i ilość przedstawia się następująco:
* okna 1,1 x 1,7 m    - 10 szt
* okna 2,2 x 1,7 m    - 8 szt
* drzwi wewnętrzne płytowe pełne 0,9 x 2,05 m    - 7 szt
* drzwi wewnętrzne płytowe pełne 1,0 x 2,05 m    - 6 szt
* drzwi stalowe zewnętrzne 1,15 x 2,3 m   - 1 szt
* drzwi stalowe zewnętrzne 1,10 x 2,05 m  - 1 szt
* drzwi p.poż. wewnętrzne 1,0 x 1,95 m  - 1 szt
* drzwi p.poż. wewnętrzne 1,0 x 2,05 m  - 1 szt
* drzwi p.poż. wewnętrzne 1,2 x 2,05 m  - 1 szt

**Pytanie nr 3**

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiotów robót o następujące pozycje:

* wykonanie izolacji termicznej dla rurociągów instalacji kolektorów słonecznych i kotłowni
* montaż zaworów regulacyjnych HERZ STRÓMAX dn 32 zgodnie z rozwinięciem instalacji c.o
* Proszę o poprawienie w przedmiarach ilości rur miedzianych oraz HKS PURMO zgodnie z rozwinięciem instalacji c.o.

Odpowiedź

1. Dla przewodów solarnych: min. grubość izolacji -26mm,na dachu oraz w klatce schodowej dodatkowo płaszcz z blachy stalowej oc. o gr.1,5mm -Ø28-64mb.
W kotłowni:Ø28-38mb;22-15mb ,izolacja min.26mm. Przewody jw. Z miedzi twardej, łączone lutem twardym
2. Przewody grzewcze w kotłowni stalowe: izolacja min.26mm: Ø40-27mb;
Ø25-56mb;Ø15-10mb
3. Instalacja co: przewody Purmo-HKS lub równoważne Ø32-60mb ; Ø26-40mb;
Ø16-42mb piony co:Ø16-100mb miedź twarda, łączone lutem miękkim.
4. W kotłowni zamontować zawór Herz Stromax lub równoważny GM 32-1szt.

Wójt Gminy Kłomnice – mgr Adam Zając