Załączniki nr 1 szczegółowy opis zamówienia

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa maszyny lub narzędzia | Jednostka miary | Ilość | Parametry techniczne | Uwagi |
| 1. | Kojce dla psów | szt. | 5 | Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 5 sztuk kojców (boksów) wolnostojących dla psów o wymiarach: przód 3m x 2 m w głąb . Główna konstrukcja kojca wykonana ma być z kątownika 45 mm lub profila zamkniętego 30 mm x 30 mm, natomiast szczebelki z profila zamkniętego 20 mm x 20 mm o rozstawie szczebelek co 7 – 10 cm. Szczebelki od samej podłogi po dach. Dach wykonany z blachy trapezowej T14, ocynkowanej ze spadkiem w tył. Wysokość z przodu 1,7 m natomiast z tyłu 1,5 m. Wszystkie zamykania wyposażone w sprężyny uniemożliwiające wydostanie się zwierzęcia poprzez łatwe otwarcie zamka. Belka wzmacniająca pod dachem, drzwiczki wejściowe w ścianie z przodu o szerokości nie mniej niż 70 cm, obrotowe uchwyty na miski. Cała konstrukcja ocynkowana. Kojec wyposażony w drewnianą podłogę. Lewa ściana kojca (patrząc od przodu) oraz tylna ściana zabudowana dodatkowo blachą ocynkowaną. |  |