Kłomnice, dnia 13.01.2010r.

L.dz. 3411/12.3/09

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej   
w Hubach Adamowie i Rzerzęczycach Etap I”

1. W STWiOR w tabeli na str. 122 w pozycji 8 wymieniony jest zbiornik polietylenowy o wielkości 500dm3, natomiast w przedmiarze robót „dostawa i montaż urządzeń oraz maszyn”, mowa jest o zbiorniku polietylenowym o wielkości 1000 dm3. Prosimy o podanie prawidłowej wielkości.

*Odp. Proszę o wycenę zbiornika polietylenowego o wielkości* ***1000 dm3****, zgodnie z przedmiarem robót.*

1. W STWiOR w tabeli na str. 122 w pozycji 10 wymieniony jest silos na wapno o wielkości 7 m3, natomiast w przedmiarze robót :dostawa i montaż urządzeń oraz maszyn”, mowa jest o silosie o wielkości 10 m3. Prosimy o podanie prawidłowej wielkości.

*Odp. Proszę o wycenę silosu na wapno o wielkości* ***7 m3****, zgodnie z STWiOR.*

1. Prosimy no wyjaśnienie, co powinna zawierać pcz. VIII „kolektory główne” harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu.

*Odp. „Kolektory główne” stanowią jedną część z przedmiarów robót tj.” Przedmiar robót kanalizacji sanitarnej- Zadanie nr 1 KOLEKTORY” i ta część należy wycenić i wartość wpisać do harmonogramu.*

*Przedmiar dot. kolektorów zawiera 125 pozycji w skład którego wchodzą:*

* *Roboty przygotowawcze*
* *Odwodnienie dna wykopu*
* *Roboty technologiczne*
* *Studzienki kanalizacyjne*
* *Roboty drogowe*
* *Odtworzenie użytku zielonego*

1. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o sprecyzowanie zapisów pkt. 4.C.1 SIWZ, w którym Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawców wykonania jednej komunalnej oczyszczalni ścieków o podobnej technologii, wraz z instalacjami i urządzeniami.

Wnosimy o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego wymogów dotyczących technologii oczyszczalni ścieków jaką mają wykazać się Wykonawcy.

*Odp. W dniu 08.01.2010r. Zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ, które doprecyzowują doświadczenie zawodowe.*

*Obecnie wymagane doświadczenie to wykonanie minimum:*

1. *jednej komunalnej oczyszczalni ścieków (SUPERBOS wraz ze zbiornikiem biosorpcji lub o technologii równoważnej), wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi*
2. *wykonanie minimum dwóch sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie krótszej niż 4 km; w tym: wykonanie minimum 1 roboty polegającej na przejściu pod drogą w technologii przecisku (przewiertu) sterowanego o minimalnej łącznej długości 1km.*

*Wraz z referencjami, z których jasno wynika zakres zrealizowanych robót)*

Wójt – mgr Adam Zając