Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 105/2012

z dnia 10 września 2012 roku

**NORMY ZUŻYCIA PALIW DLA SAMOCHODÓW I SPRZĘTU POŻARNICZEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Nazwa sprzętu** | **Rodzaj paliwa** | **Norma zużycia na 100 km** | **Norma zużycia na 1 h pracy urządzenia specjalnego** | **Praca silnika na postoju** | **Norma na rozruchy miesięczne** |
| [l/100 km] | [l/h] | [l/min.] | [l/miesiąc] |
|  |  | Star 244, Jelcz 005 | ON | 28 | 17 | 0,14 |  |
|  | Jelcz 004 | ON | 30 | 18 | 0,15 |  |
|  | Mercedes Atego 1529 AF | ON | 30 | 18 | 0,15 |  |
|  | Mercedes Atego 1429 AF  | ON | 28 | 17 | 0,14 |  |
|  | Star 266 | ON | 31 | 18 | 0,13 |  |
|  | Mitsubishi | ON | 19 | 11 | 0,09 |  |
|  | Ford | ON | 10 | - | 0,05 |  |
|  | Żuk A – 156 B | ON | 14 | - | 0,07 |  |
|  | Żuk A -156 D | ON | 12 | - | 0,06 |  |
|  | Mercedes Sprinter 4x4 | ON | 13 | - | 0,07 |  |
|  | Peugeot Partner | PB | 8 | - | - |  |
|  | Jelcz 317 | ON | 35 | - | 0,17 |  |
|  | **Motopompa** | Polonia PO – 5  | PB | - | 10 | - | 2 |
|  | Polonia PO – 3  | PB | - | 10 | - | 2 |
|  | Spec – Poż. M 8/8 – 1 | PB | - | 8 | - | 1 |
|  | Polonia MS – 100  | PB | - | 3 | - | 1 |
|  | Honda WT – 30 X i SEH 80T | PB | - | 2,5 | - | - |
|  | Honda WT – 40 X, KTH 100 | PB | - | 3 | - | - |
|  | Honda Niagara | PB | - | 1 | - | - |
|  | Mast NP – 8 P | PB | - | 2 | - | - |
|  | **Agregat prądotwórczy** | ECT 7000 | PB |  | 2,5 | - | - |
|  | EC 6000 GV | PB | - | 3 | - | - |
|  | EC 4000 GV | PB | - | 2 |  |  |
|  | EC 2200 | PB | - | 2 | - | - |
|  | EC 22 GV | PB | - | 2 | - | - |
|  | EU 20i | PB | - | 1 | - | - |
|  | ZPP 2500 BJKRO PEX-POOL PLUS KIPOR KG 200 | PB | - | 1,5 | - | - |
|  | **Pilarka** | Sthil 064 | PB | - | 2 | - | - |
|  | Sthil 026 | PB | - | 1,5 | - | - |
|  | Sthil MS 290, 390, 260, | PB | - | 1,5 | - | - |
|  | Stihl MS 230 | PB |  | 1 |  |  |
|  | Husqvarna H – 45, 142 | PB | - | 1,5 | - | - |
|  | Husqvarna 350, 357 | PB | - | 1,5 | - | - |
|  | Solo 651 | PB |  | 1,5 |  |  |
|  | Wentylator oddymiający Kobra H 34 | PB | - | 1,5 |  |  |
|  | **Pilarka ratownicza** | Stihl MS 440 RHD | PB | - | 1,5 | - | - |
|  | **Pompa hydrauliczna** | Lukas GO – 3 T | PB | - | 2 | - | 1 |
|  | Lukas P 640 SG, P 610OG | PB | - | 2 | - | 1 |
|  | **Przecinarka** | Partner K – 700 | PB | - | 2 | - | - |
|  | Stihl TS – 400, 420 | PB | - | 1 | - | - |
|  | **Agregat wysokociśnieniowy** | As150b | PB | - | 1,5 | - | - |
| BOCAR AW-100/40 | PB | - | 3 | - | - |